                           EPSON OPOS ADK  2.80ER7版本
                     EPSON OPOS ADK TM-T81型号 1.22E版本
                     EPSON OPOS ADK TM-T82型号 1.22E版本
                     EPSON OPOS ADK TM-T81II型号 1.04E版本
                     EPSON OPOS ADK TM-T82II型号 1.01E版本
                                  发行说明

                                                                精工爱普生公司
                                                                 2017年2月17日

1. 概述
    我们不胜荣幸地宣布EPSON OPOS ADK的发行。
    使用该开发工具包可以在OPOS应用程序开发人员指南1.14.1发行版本的基础上方便地创
    建应用程序。

    本发行说明包含多个数据包的相关信息。有关您安装的产品，请参照相关信息。

     [EPSON OPOS ADK 2.80ER7版本]
       2. OPOS ADK的内容说明
       3. 已确认的运行环境
       4. 安装与卸载
       5. EPSON OPOS ADK 2.80ER7版本

     [EPSON OPOS ADK TM-T81型号1.22E版本]
       2. OPOS ADK的内容说明
       3. 已确认的运行环境
       4. 安装与卸载
       6. EPSON OPOS ADK TM-T81型号1.22E版本

     [EPSON OPOS ADK TM-T82型号1.22E版本]
       2. OPOS ADK的内容说明
       3. 已确认的运行环境
       4. 安装与卸载
       7. EPSON OPOS ADK TM-T82型号1.22E版本

     [EPSON OPOS ADK TM-T81II型号1.04E版本]
       2. OPOS ADK的内容说明
       3. 已确认的运行环境
       4. 安装与卸载
       8. EPSON OPOS ADK TM-T81II型号1.04E版本

     [EPSON OPOS ADK TM-T82II型号1.01E版本]
       2. OPOS ADK的内容说明
       3. 已确认的运行环境
       4. 安装与卸载
       9. EPSON OPOS ADK TM-T82II型号1.01E版本

2. OPOS ADK的内容说明
    在本发行说明中，已安装的文件如下所示：
     - OPOS驱动程序
        有关详情，请参照相关手册。
     - 示例程序
        有关文件内容的详情，请在安装完成后从开始菜单-OPOS中打开示例程序。
     - 手册
        有关文件内容的详情，请在安装完成后从开始菜单-OPOS中打开手册。

        * 使用以下软件可以参照相关手册。
           Windows 2000/XP：Adobe Reader 7.0或更高版本
           Windows Vista或更新系统：Adobe Reader 8.0或更高版本

3. 已确认的运行环境
    本产品在以下环境中已确认
      Windows 10 (32位)
      Windows 10 (64位) *
      Windows 8.1 (32位)
      Windows 8.1 (64位) *
      Windows 8 (32位)
      Windows 8 (64位) *
      Windows 7 SP1 (32位)
      Windows 7 SP1 (64位) *
      Windows Vista SP2 (32位)
      Windows Vista SP2 (64位) *
      Windows XP SP3 (32位)
      Windows 2000 SP4
      Windows Server 2008 SP2 (32位)
      Windows Server 2008 SP2 (64位) *
      Windows Server 2008 R2 SP1 (64位) *
      Windows Server 2012 (64位) *
      Windows Server 2012 R2 (64位) *
      Windows Embedded for Point Of Service
      Windows Embedded POSReady 2009
      Windows Embedded Standard
      Windows Embedded Standard 7
      Windows Embedded POSReady 7 (32位)
      Windows Embedded POSReady 7 (64位) *

      * 只可与32位应用程序配套使用。

4. 安装与卸载

4.1 运行方法
    请遵照“EPSON OPOS ADK使用手册安装程序手册”（Installer_SC.pdf）中的步骤
    进行安装与卸载。

4.2 完整数据包与单位数据包
    本产品包含两种类型的数据包。
     - 完整数据包：为所有设备提供驱动程序
     - 单位数据包：
       为指定的POSPrinter以及能与该打印机连接的多分支设备提供驱动程序
       为单位数据包提供一个基础完整数据包版本。
       单位数据包可以与其它完整数据包以及单位数据包共存。
    有关与其它数据包共存的情况，请注意以下事项：
     - 如果已安装同一版本或更新版本的完整数据包，则不需安装单位数据包。
     - 当卸载单位数据包时，所有OPOS数据包都将被卸载。
     - 以下数据包的最新版本将显示在“添加与删除程序”与SetupPOS标题栏中：
        - 完整数据包版本
        - 单位数据包所依据的完整数据包版本
    注意：
      在已安装了单个包的环境下安装本产品时，单个包将被符合UPOS1.13的驱动程序
      置换。

5. EPSON OPOS ADK 2.80ER7版本

5.1 所支持的设备及固件参考版本
    有关更多详情，请参照另一不同的文件“SupportedDevicesList.txt”。

5.2 特别说明
    以下列表描述了该版本中所限制的项目以及如何处理相关的问题。
    另外，请务必参照“用户手册”与“应用程序开发指南综合开发”中的注意事项。
     - 5.2.1 安装
     - 5.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
     - 5.2.3 接口连接
     - 5.2.4 设备
     - 5.2.5 OPOS应用程序
     - 5.2.6 注意事项
     - 5.2.7 其它

5.2.1 安装
    1) 当使用键盘执行安装程序时，后台屏幕在出现错误消息
       或警告后可能会切换到无法使用键盘执行的屏幕。
       在这种情况下，请同时按下<Alt + F6>按钮并切换该屏幕。
    2) 如果某个不被支持的设备已在要安装该版本的环境中注册，
       则必须删除该设备的注册信息。
       请在安装该版本前删除该注册信息。如果未删除上述注册信息即安装该版本，
       则该注册信息将会在安装过程中被删除。
    3) 在本产品的以前版本（2.68版本-2.70版本）上进行无提示覆盖安装时，
       请重新启动系统。

5.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
    1) 在安装附带的某一先前的版本时，请务必在安装本版本前先安装该旧版本。
    2) 在有其它版本存在的环境下执行卸载时，请运行本版本的卸载程序。

5.2.3 接口连接

5.2.3.1 并行接口连接
    1) 我们已在LPT1接口上检验了该程序的性能。
    2) 请在BIOS的并行模式设置中将ECP或EPP设置为“Bi-Directional”。
    3) 根据所使用的BIOS版本，可能会出现ECP无效而EPP有效，或反之EPP无效而ECP
       有效的情况。如果上述任一设置无法正常生效，请修改上述设置并重试。
    4) 关闭设备后，在ServiceObject识别出电源已关闭前，会有几秒钟的延迟。
       在实际应用中敬请见谅。
    5) 当在SetupPOS中注册某设备并在64位OS环境中使用该设备时，如果该型号不使用
       “TMPORT”端口类型，Windows的标准并行驱动程序将支持该设备。
       在上述情况下，会有如下限制：
        - 不支持电源监控功能。
        - 不支持使用命令来清除可恢复的错误。通过电源OFF/ON来解除错误状态。
        - 在打印机处于错误状态时，无法打开CashDrawer。只有在解除错误状态后，
          才能打开CashDrawer。
        - 如果打印机（并行接口模式）与PC连接，会显示“发现新硬件”对话框与标题为
          “Windows需要为您的EPSON TM-P X.xx安装软件”对话框。
          由于无需安装该驱动程序，应使用“定位并安装驱动程序软件（推荐）”
          选项搜索该驱动程序。
          当Windows表示无法定位驱动程序时，点击“关闭”按钮。一旦操作后，
          则不再显示该消息。

         * 如果点击[取消]按钮关闭该对话框，则下次连接该设备时仍将显示同一消息。

5.2.3.2 USB连接
    1) 我们已通过USB接口连接多达10台打印机检验程序的性能。
    2) 当在SetupPOS中使用“TMPORT”注册两台或多台同一型号的设备时，
       请在打开该设备电源前在“TMPORT Making”对话框中创建USB TMPORT。
       如果在创建该端口前打开该设备电源，
       则该设备将有可能无法连接到所需的端口上。
    3) 如果打开/关闭打印机时显示“发现新硬件向导”，
       则取消该向导并安装EPSON高级打印机驱动程序（4.50版本或更高版本）。

5.2.3.3 网络连接
    1) 我们已通过网络接口连接多达20台打印机检验程序的性能。
    2) 在使用网络接口设备时，请注意以下各点。
        - 在Open或Claim过程中，支持TM打印机电源关闭/打开操作，但在电源打开后，
          不能保证可以重新连接，因此请谨慎操作。在Open或Claim过程中，PC会与TM
          打印机保持独占连接（其它PC无法与之连接）。但是，如果TM打印机的电源一
          旦被关闭再打开，则该网络上存在的任何PC都可与该TM打印机连接。此时，
          处于Claim状态的某PC的OPOS将尝试自动重新连接。
          但如果另一台PC的OPOS同样也在尝试发起Claim，
          则无法确定哪一台PC能够最终取得连接。最早Claim连接的PC可以建立连接。
          相应地，如果一台TM打印机在发出Open或Claim命令后被关闭并再打开电源，
          则不一定能够取得重新连接，因此请谨慎操作。当打开TM打印机的电源时。
        - 需要长达20秒钟的时间来打开或重置TM打印机，或使用某项网络功能。
          在开始任何操作前，请等待此间隔时间。

5.2.3.4 Bluetooth connection
    1) 在关闭打印机电源后20秒以内，即便重新打开电源也不能打印。

5.2.4 设备
    1) 多色阶打印：
        由于多色阶打印需要更多的打印数据，
        通过串行或Ethernet接口进行打印可能会导致打印中断，
        且打印输出可能会出现白色条纹。

5.2.5 OPOS应用程序

5.2.5.1 当使用HardTotals时
    1) 使用EPSON系列NVRAM的Hard Totals需要驱动程序以便访问NVRAM：
       EPSON NVRAM驱动程序。在未安装EPSON NVRAM驱动程序的环境下，无法安装Hard
       Totals。要将Hard Totals安装到您希望使用EPSON NVRAM驱动程序的机器上，
       请首先安装该驱动程序。有关如何购买EPSON NVRAM驱动程序，
       请与您购买IM硬件的公司联系。

5.2.5.2 当使用KeyLock时
    1) 如果您试图在Windows2000下使用该功能，则OPOS无法正确检测到KeyLock的位置。
       因此，DM-KX060（为ARCX(IM-700)/URBANII(SR-610的可选KeyLock）的KeyLock功
       能不可用。

5.2.5.3 当使用CheckScanner时
    1) 当扫描图像数据时请勿触摸CheckScanner设备。
       尤其是请勿在扫描期间关闭并打开电源。
       否则ServiceObject的运行可能会出现问题。

5.2.6 注意事项
    1) OS的待机/睡眠模式
       当打印机处于运行状态时，如果计算机进入待机/睡眠模式，
       则驱动程序有可能会变得不稳定，因此请避免使用待机/睡眠模式。

5.2.7 其它
    1) OPOS APG/CPG文件
       从1.7版本开始，由于OPOS文件已被并入UnifiedPOS文件，故不再单独提供OPOS
       文件。请参照UnifiedPOS文件。
       有关OPOS APG/CPG(UPOS)文件的信息，可通过以下链接获取：（2011年12月）
            http://www.nrf-arts.org/content/unifiedpos
    2）关于操作系统的升级
       如果在已安装了驱动程序的环境下进行操作系统的升级，则请在操作系统升级后重
       新登录硬件。
    3) 日志文件的保存位置
       跟踪日志文件与POSPrinter错误日志文件的默认保存位置如下所示：
        Windows Vista/7/8/Embedded POSReady 7/Embedded Standard 7：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows 2000/XP：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
        Windows Server：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows Embedded：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
    4) 使用OPOS后从打印机发送的数据
       一旦使用OPOS，则会覆盖设备设置。根据此操作，数据可能随后从设备中发出。
       如果未使用OPOS而直接连接到设备，则请忽略以下数据。
        - 当打开电源时，发送3个字节的打印机状态数据
        - 当打开电源时，发送3个字节的电源打开通知数据
    5) OPOS ADK 2.60版本卸载程序存在尚未解决的问题。
       因此，OPOS ADK 2.60版本卸载时，请在安装该版本后执行卸载。
    6) 在进行升级安装后卸载OPOS时，在安装文件夹内可能仍然存在遗留的空文件夹。如
       有必要，可以删除上述空文件夹。
       请注意，如果未删除上述空文件夹，也不会对驱动程序的运行产生任何影响。

5.3 外部模块
    在本次发行中，使用了以下软件。
     - LEADTOOLS 12.0: Copyright (C) 2001 LEAD Technologies, Inc.

5.4 旧版本的修改
    [2.80R7版本]
       - TM-T81II-42C型号已被添加为被支持的设备。
       - 可以提供TM-T81II的自动纸张节约功能了。
       - 增加了可选的外置蜂鸣器。(仅TM-T81II)
    [2.80R5版本]
       - 修正了連續印刷中，印刷停止，Timeout error發生在(到)45[s]後的問題。
    [2.80R4版本]
       - TM-T81II越南文型号已被添加为被支持的设备。
    [2.80R3版本]
       - TM-T88VI型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-T88VI和TM-m30的支持复数接口的打印。
       - TM-U950所支持的接口中追加了USB。
       - DM-D110的支持端口中追加了以太网、蓝牙、并行。
       - DM-D210的支持端口中追加了以太网、蓝牙、并行。
       - DM-D30的支持端口中追加了以串行、并行。
       - DM-D30支持独立连接。
       - 在恢复网络或重启电源时运行Release方法无应答的问题已对应。
    [2.80R2版本]
       - 已添加支持，Windows 10 (32位)，Windows 10 (64位)。
       - TM-m10型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-m30型号已被添加为被支持的设备。
         * 注意
         TM-m10和TM-m30不支持使用多个接口的打印。
       - DM-D30型号已被添加为被支持的设备。
       - 在DM-D30中，当MarqueeRepeatWait或MarqueeUnitWait的设置低于300毫秒时，
         将按300毫秒动作。
         * 注意
         DM-D30不支持独立连接。
    [2.80版本]
       - 支持UPOS 1.14.1版
       - 支持P80AC（TM-P80自动切纸型号 ）
       - 对应了蜂鸣器发出蜂鸣声后不能退出离线状态的问题
       - 改进了条码的算法
       - 对应了MICR解析中将BankNumber误解为MoneyOrder的问题
    [2.70 R19版本]
       - 问题修改

    [2.70 R18版本]
       - TM-P20的支持端口中追加了以太网。
       - TM-P60II繁体中文型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-P80繁体中文型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-P80-42C繁体中文型号已被添加为被支持的设备。

    [2.70 R17版本]
       - TM-U330B的支持端口中追加了以太网。
       - TM-U330D的支持端口中追加了以太网。

    [2.70 R16版本]
      (1)POSPrinter
       - TM-T20II所支持的接口中追加了蓝牙。
       - TM-T20II-42C所支持的接口中追加了蓝牙。
       - TM-T88V所支持的接口中追加了蓝牙。
       - TM-T70II所支持的接口中追加了蓝牙。
      (2)CashDrawer
       - CashDrawer所支持的接口中追加了蓝牙。

    [2.70 R15版本]
       - 通过SetupPOS无法注册TM-T70II的CashDrawer问题已对应完了。
       - 通过SetupPOS无法初始化TM-T70II的CashDrawer问题已对应完了。

    [2.70 R14版本]
       - TM-T70II的OPOS初始化失败缺陷已对应完了
。
    [2.70 R13版本]
       - 已添加支持，Windows 8.1 (32位)，Windows 8.1 (64位)，
         与Windows Server2012 R2 (64位)。
       - TM-T82弄毁积眉庚面纳裁位瞩乖儡庚。
       - TM-T82-42C弄毁积眉庚面纳裁位瞩乖儡庚。
       - 可以提供TM-T82的自动纸张节约功能了。
       - 可以提供TM-T82-42C的自动纸张节约功能了。

    [2.70 R12版本]
       - TM-P80的支持端口中追加了以太网。
       - TM-P80-42C的支持端口中追加了以太网。

    [2.70 R11版本]
      (1)POSPrinter
       - TM-T20II型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-T20II-42C型号已被添加为被支持的设备。
      (2)ElectronicJournal
       - TM-T20II型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-T20II-42C型号已被添加为被支持的设备。

    [2.70 R10版本]
      没有变化

    [2.70 R9版本]
       - TM-L90繁体中文型(GB18030)号已被添加为被支持的设备。
       - 可以提供TM-L90的自动纸张节约功能了。
       - 增加了可选的外置蜂鸣器。(仅TM-L90)
       - 追加条码GS1, Composit, Datamatrix, Micro QR符号。(仅TM-L90)

    [2.70 R7版本]
       - TM-T70II型号已被添加为被支持的设备。

    [2.70 R6版本]
       - TM-P60IIPEELER型号已被添加为被支持的设备。

    [2.70 R5版本]
       - 已添加支持，Windows 8 (32位)，Windows 8 (64位)，与Windows Server2012 (64位)。
       - TM-T82II型号已被添加为被支持的设备。

    [2.70 R4版本]
       - TM-P60II型号已被添加为被支持的设备。

    [2.70 R3版本]
      没有变化
    [2.70 R2版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-T81II的支持端口中追加了以太网。
    [2.70版本]
      (1)基于UPOS V1.12, V1.13版本的新功能如下所示
         POSPrinter：
            - 追加ESC指令功能
             ESC星号指令的功能
             删除线功能
            - 追加条码GS1，QR常数符号
      (2)SetupPOS
        - 跟踪功能：[当跟踪日志文件写满时通知。]的缺省设定设置成无效。
      (3)POS打印机（POSPrinter）
        - 追加了可通过DirectIOEvent通知ESC / POS命令的响应类型。
        - 取消了在非易失性内存（NVRAM）上注册图像数量的限制。

      特别说明:上述变化是以下类别和设备。
          类别：POSPrinter,MICR,CheckScanner,LineDisplay,CashDrawer
          设备：TM-H6000II/III/IV,TM-T20,TM-T70,TM-T88III/IV/V,
                    TM-T90,TM-U220

    [2.68版本]
     (1)通用
       - 已添加支持，Windows Embedded POSReady 7 (32位)，与Windows Embedded 
         POSReady 7 (64位)。
     (2)POSPrinter
       - TM-T82繁体中文型号已被添加为被支持的设备。
       - 可以提供TM-T88V的自动纸张节约功能了。
    [2.67 R9版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-T20的支持端口中追加了以太网。
       - TM-T20-42C的支持端口中追加了以太网。
     (2)ElectronicJournal
       - TM-T20的支持端口中追加了以太网。
       - TM-T20-42C的支持端口中追加了以太网。
    [2.67 R8版本]
     (1)POSPrinter
        EPSON OPOS ADK TM-T82型号1.01E版本：
        - 支持TM-T82型号南亚字符。
        - 支持TM-T82-42C型号南亚字符。
        - TM-T82的支持端口中追加了以太网。
        - TM-T82-42C的支持端口中追加了以太网。
    [2.67 R7版本]
     (1)通用
       - 已添加支持，Windows Server 2008 R2 SP1 (64位)，Windows 7 SP1 (32位)，
         与Windows 7 SP1 (64位)。
     (2)POSPrinter
       - TM-H6000IV多国语字符型号已被添加为被支持的设备。
    [2.67 R6版本]
     (1)通用
       - EPSON OPOS ADK TM-T82型号1.01E版本：
         简体中文的翻译。
     (2)POSPrinter
       - TM-T82M型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-T82M-42C型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-U120纸张宽度58mm型号已被添加为被支持的设备。
    [2.67 R5版本]
     (1)通用
       - Windows Embedded Standard 7 已被添加到被支持的操作系统列表中。
     (2)POSPrinter
       - TM-H6000IV型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-H2000型号已被添加为被支持的设备。
     (3)ElectronicJournal
       - TM-H6000IV型号已被添加为被支持的设备。
     (4)MICR
       - TM-H6000IV型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-H2000型号已被添加为被支持的设备。
    [2.67 R4版本]
     (1)通用
       - EPSON OPOS ADK TM-T81型号1.01E版本：
         简体中文的翻译。
     (2)POSPrinter
       - 增加了TM-T81工具（特定标志符注册工具）。
    [2.67 R3版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-T81M型号已被添加为被支持的设备。
       - 增加了对使用串行接口的TM-T20型号的支持。
       - 增加了对使用串行接口的TM-T20-42C型号的支持。
     (2)电子日志
       - 增加了对使用串行接口的TM-T20型号的支持。
       - 增加了对使用串行接口的TM-T20-42C型号的支持。
    [2.67 R2版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-T88VM型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-T20型号已被添加为被支持的设备。
       - 增加了多色阶打印功能。(仅TM-T88V与TM-T88VM)
       - 增加了可选的外置蜂鸣器。(仅TM-T88V，TM-T88VM与TM-T20)
     (2)电子日志
       - TM-T88VM型号已被添加为被支持的设备。
       - TM-T20型号已被添加为被支持的设备。
     (3)TMFlogo
       - 修复了使用TMFlogo工具注册标记时，在选择单色并启用键码时，下列设备的
         “纸张选择”设置会被修改的问题。
         （受影响的设备：TM-T88IV，TM-L90及TM-T90）
    [2.67版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-T88V型号已被添加为被支持的设备。
       - 添加了一项设置以便修改默认的字符编码。
         （仅TM-T88V）
     (2)电子日志
       - TM-T88V型号已被添加为被支持的设备。
    [2.66版本]
     (1)通用
       - Windows Server 2008 SP2 (32位)，Windows Server 2008 SP2 (64位)，
         Windows Server 2008 R2 (64位)，Windows Embedded Standard，
         Windows 7 (32位)，Windows 7 (64位) 已被添加到被支持的操作系统列表中。
     (2)POSPrinter
       - 修复了下列问题。
          - 对于TM-T88IIIM型号，虽然在SetupPOS的初始设置中指定了国际字体，
            在执行打开命令后也不能反映到属性值中。
          - 对于TM-T88IIIXM型号，即使完成了初始化，属性也不能更新到与该设备相对
            应的字符集中。
     (3)MICR
       - 修复了当使用串行连接读取MICR时纸张弹出的问题。
    [2.65SP3版本]
     (1)POSPrinter
       - 修复了有关与几个TM-T88IIIX及TM-T88IIIXM设备缺乏通讯的问题。
    [2.65 SP2版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-U120II多国语字符型号已被添加为被支持的设备。
    [2.65 SP1版本]
     (1)POSPrinter
       - TM-T70多国语字符型号已被添加为被支持的设备。
    [2.65版本]
     (1)通用
       - Windows Vista 64位版本Ultimate/Business/Enterprise已被添加到被支持的操
         作系统列表中。
       - Windows标准驱动程序用于支持Windows Vista 64位版本的并行接口。
       - TMUSB驱动程序的版本升级。
    [2.64版本]
     (1)通用
       - TMUSB驱动程序的版本升级。
         Windows Embedded POSReady 2009已被添加到被支持的操作系统列表中。
       - 修复了在卸载OPOS时由第三方提供的二进制及多字符串注册表值被覆盖的问题。
     (2)POSPrinter
       - TM-U220目前可支持以下设置：
       - 添加了一项设置以便修改默认的字符字体。
       - 添加了一项设置以便修改默认的字符行高。
    [2.63版本]
     (1)卸载程序
       - 修复了在卸载OPOS时注册表中其它公司的OPOS配置信息被重写的问题。
         例如：
          卸载前： "\\.\COM10"
          卸载后： ".\COM10"
    [2.62 SP1版本]
     (1)POSPrinter
       - 添加了一项设置以便修改默认的字符字体。
       - 添加了一项设置以便修改默认的字符行高。
       - 可在TM-T70中注册的下载Bitmap的尺寸已修正。
       - 修复了字符重叠的缺陷。
     (2)CheckScanner
       - 修复了在锐化过程中无法调用尺寸自动修正的问题。
       - 修改了TIFF图像的标记值以便与ANSI标准相符。
    [2.62版本]
     (1)通用
       - TMUSB驱动程序的版本升级。
    [2.61版本]
     (1)所有2.61版本设备的信息
       - 基于UPOS V1.10, V1.11版本的新功能如下所示
         通用：
           错误处理
           设备初始化
           对多分支设备的考虑
           ClearInputProperties方法
         POS Printers
           ESC 序列
             禁用ESC序列。
             左对齐下列文本
             以横排打印定义的条码。
           PrintMemoryBitmap方法
         MSR
           MSR指定的统计学定义。
         电子日志
           添加了电子日志。
     (2)CashDrawer
       - 跟踪功能。（当注册CCO时）
     (3)LineDisplay
       - 跟踪功能。（当注册CCO时）
     (4)POSPrinter
       - 对齐功能。
     (5)电子日志
       - 跟踪功能。（当注册CCO时）
     (6)安装程序与卸载程序
       - 修改了静态安装及静态卸载的步骤。
       - 要实现OPOS的纯净安装，要安装的默认CO已由ESPON CO改为CCO。


6. EPSON OPOS ADK TM-T81型号1.22E版本

6.1 所支持的设备及固件参考版本
    描述了有关Line Displays及POS Printers的固件参考版本。使用指定的固件版本
    或更新的版本。
    尽管可以与较早的版本并用，但如果使用过程中遇到问题时请使用指定的版本
   （或更新的版本）。

    如果打印机名称包括“M”，则表示该打印机为多语种型号。

    POS Printers                                           固件参考版本
      EPSON TM-T81M                                            2.00版本
      EPSON TM-T81ME (Ethernet)                                2.00版本
      EPSON TM-T81MU (USB)                                     2.00版本
      EPSON TM-T81PM                                           2.00版本

    CashDrawer
      TM 系列（串行、并行、USB、Ethernet）的标准CashDrawer
      Multi_A CashDrawer（2 Drawer）（串行、并行、USB、Ethernet）
      Multi_B CashDrawer（2 Drawer）（串行、并行、USB、Ethernet）

6.2 特别说明
    以下列表描述了该版本中所限制的项目以及如何处理相关的问题。
    另外，请务必参照“用户手册”与“应用程序开发指南综合开发”中的注意事项。
     - 6.2.1 安装
     - 6.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
     - 6.2.3 接口连接
     - 6.2.4 设备
     - 6.2.5 OPOS应用程序
     - 6.2.6 注意事项
     - 6.2.7 其它

6.2.1 安装
    1) 当使用键盘执行安装程序时，后台屏幕在出现错误消息
       或警告后可能会切换到无法使用键盘执行的屏幕。
       在这种情况下，请同时按下<Alt + F6>按钮并切换该屏幕。
    2) 如果某个不被支持的设备已在要安装该版本的环境中注册，
       则必须删除该设备的注册信息。请在安装该版本前删除该注册信息。
       如果未删除上述注册信息即安装该版本，则该注册信息将会在安装过程中被删除。
    3) 在本产品的以前版本（Ver.2.68～Ver.2.70）上进行无提示覆盖安装时，
       请重新启动系统。

6.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
    1) 在安装附带的某一先前的版本时，请务必在安装本版本前先安装该旧版本。
    2) 在有其它版本存在的环境下执行卸载时，请运行本版本的卸载程序。

6.2.3 接口连接

6.2.3.1 并行接口连接
    1) 我们已在LPT1接口上检验了该程序的性能。
    2) 请在BIOS的并行模式设置中将ECP或EPP设置为“Bi-Directional”。
    3) 根据所使用的BIOS版本，可能会出现ECP无效而EPP有效，或反之EPP无效而ECP
       有效的情况。如果上述任一设置无法正常生效，请修改上述设置并重试。
    4) 关闭设备后，在ServiceObject识别出电源已关闭前，会有几秒钟的延迟。
       在实际应用中敬请见谅。

6.2.3.2 USB连接
    1) 我们已通过USB接口连接多达10台打印机检验程序的性能。
    2) 当在SetupPOS中使用“TMPORT”注册两台或多台同一型号的设备时，
       请在打开该设备电源前在“TMPORT Making”对话框中创建USB TMPORT。
       如果在创建该端口前打开该设备电源，
       则该设备将有可能无法连接到所需的端口上。

6.2.3.3 网络连接
    1) 我们已通过网络接口连接多达20台打印机检验程序的性能。
    2) 在使用网络接口设备时，请注意以下各点。
        - 在Open或Claim过程中，支持TM打印机电源关闭/打开操作，但在电源打开后，
          不能保证可以重新连接，因此请谨慎操作。在Open或Claim过程中，PC会与TM
          打印机保持独占连接（其它PC无法与之连接）。但是，如果TM打印机的电源一
          旦被关闭再打开，则该网络上存在的任何PC都可与该TM打印机连接。此时，
          处于Claim状态的某PC的OPOS将尝试自动重新连接。
          但如果另一台PC的OPOS同样也在尝试发起Claim，
          则无法确定哪一台PC能够最终取得连接。最早Claim连接的PC可以建立连接。
          相应地，如果一台TM打印机在发出Open或Claim命令后被关闭并再打开电源，
          则不一定能够取得重新连接，因此请谨慎操作。当打开TM打印机的电源时。
        - 需要长达20秒钟的时间来打开或重置TM打印机，或使用某项网络功能。
          在开始任何操作前，请等待此间隔时间。

6.2.4 设备
    不适用

6.2.5 OPOS应用程序
    不适用

6.2.6 注意事项
    1) OS的待机/睡眠模式
       当打印机处于运行状态时，如果计算机进入待机/睡眠模式，则驱动程序有可能会
       变得不稳定，因此请避免使用待机/睡眠模式。

6.2.7 其它
    1) OPOS APG/CPG文件
       从1.7版本开始，由于OPOS文件已被并入UnifiedPOS文件，故不再单独提供OPOS
       文件。请参照UnifiedPOS文件。
       有关OPOS APG/CPG(UPOS)文件的信息，可通过以下链接获取：（2011年12月）
            http://www.nrf-arts.org/content/unifiedpos
    2) 日志文件的保存位置
       跟踪日志文件与POSPrinter错误日志文件的默认保存位置如下所示：
        Windows Vista/7/8：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows 2000/XP：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
        Windows Server：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows Embedded：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
    3) 使用OPOS后从打印机发送的数据
       一旦使用OPOS，则会覆盖设备设置。根据此操作，数据可能随后从设备中发出。
       如果未使用OPOS而直接连接到设备，则请忽略以下数据。
        - 当打开电源时，发送3个字节的打印机状态数据
        - 当打开电源时，发送3个字节的电源打开通知数据
    4) OPOS ADK 2.60版本卸载程序存在尚未解决的问题。
       因此，OPOS ADK 2.60版本卸载时，请在安装该版本后执行卸载。
    5) 在进行升级安装后卸载OPOS时，在安装文件夹内可能仍然存在遗留的空文件夹。
       如有必要，可以删除上述空文件夹。
       请注意，如果未删除上述空文件夹，也不会对驱动程序的运行产生任何影响。

6.3 外部模块
    在本次发行中，使用了以下软件。
     - LEADTOOLS 12.0: Copyright (C) 2001 LEAD Technologies, Inc.

6.4 旧版本的修改
    [1.22版本]
     (1)通用
       - Windows8 已被添加到被支持的操作系统列表中。
    [1.21版本]
      没有变化
    [1.20版本]
      没有变化
    [1.10版本]
      (1)基于UPOS V1.12, V1.13版本的新功能如下所示
         POSPrinter：
            - 追加ESC指令功能
             ESC星号指令的功能
             删除线功能
            - 追加条码GS1，QR常数符号
      (2)SetupPOS
        - 跟踪功能：[当跟踪日志文件写满时通知。]的缺省设定设置成无效。
      (3)POS打印机（POSPrinter）
        - 追加了可通过DirectIOEvent通知ESC / POS命令的响应类型。
        - 取消了在非易失性内存（NVRAM）上注册图像数量的限制。
    [1.01版本]
     (1)通用
       - 简体中文的翻译。
     (2)POSPrinter
       - 增加了TM-T81工具（特定标志符注册工具）。
    [1.00版本]
     全新发行


7. EPSON OPOS ADK TM-T82型号1.22E版本

7.1 所支持的设备及固件参考版本
    描述了有关Line Displays及POS Printers的固件参考版本。使用指定的固件版本
    或更新的版本。
    尽管可以与较早的版本并用，但如果使用过程中遇到问题时请使用指定的版本
   （或更新的版本）。

    如果打印机名称包括“M”，则表示该打印机为多语种型号。

    POS Printers                                           固件参考版本
      EPSON TM-T82M                                            1.00版本
      EPSON TM-T82M-42C                                        1.00版本
      EPSON TM-T82MU (USB)                                     1.00版本
      EPSON TM-T82M-42CU (USB)                                 1.00版本
      EPSON TM-T82ME (Ethernet)                                2.00版本
      EPSON TM-T82M-42CE (Ethernet)                            2.00版本

    CashDrawer
      TM 系列（串行、USB、Ethernet）的标准CashDrawer
      Multi_A CashDrawer（2 Drawer）（串行、USB、Ethernet）
      Multi_B CashDrawer（2 Drawer）（串行、USB、Ethernet）

7.2 特别说明
    以下列表描述了该版本中所限制的项目以及如何处理相关的问题。
    另外，请务必参照“用户手册”与“应用程序开发指南综合开发”中的注意事项。
     - 7.2.1 安装
     - 7.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
     - 7.2.3 接口连接
     - 7.2.4 设备
     - 7.2.5 OPOS应用程序
     - 7.2.6 注意事项
     - 7.2.7 其它

7.2.1 安装
    1) 当使用键盘执行安装程序时，后台屏幕在出现错误消息
       或警告后可能会切换到无法使用键盘执行的屏幕。
       在这种情况下，请同时按下<Alt + F6>按钮并切换该屏幕。
    2) 如果某个不被支持的设备已在要安装该版本的环境中注册，
       则必须删除该设备的注册信息。请在安装该版本前删除该注册信息。
       如果未删除上述注册信息即安装该版本，则该注册信息将会在安装过程中被删除。
    3) 在本产品的以前版本（Ver.2.68～Ver.2.70）上进行无提示覆盖安装时，
       请重新启动系统。

7.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
    1) 在安装附带的某一先前的版本时，请务必在安装本版本前先安装该旧版本。
    2) 在有其它版本存在的环境下执行卸载时，请运行本版本的卸载程序。

7.2.3 接口连接

7.2.3.1 并行接口连接
        不适用

7.2.3.2 USB连接
    1) 我们已通过USB接口连接多达10台打印机检验程序的性能。
    2) 当在SetupPOS中使用“TMPORT”注册两台或多台同一型号的设备时，
       请在打开该设备电源前在“TMPORT Making”对话框中创建USB TMPORT。
       如果在创建该端口前打开该设备电源，
       则该设备将有可能无法连接到所需的端口上。
    3) 如果打开/关闭打印机时显示“发现新硬件向导”，
       则取消该向导并安装EPSON高级打印机驱动程序（4.50版本或更高版本）。

7.2.3.3 网络连接
    1) 我们已通过网络接口连接多达20台打印机检验程序的性能。
    2) 在使用网络接口设备时，请注意以下各点。
        - 在Open或Claim过程中，支持TM打印机电源关闭/打开操作，但在电源打开后，
          不能保证可以重新连接，因此请谨慎操作。在Open或Claim过程中，PC会与TM
          打印机保持独占连接（其它PC无法与之连接）。但是，如果TM打印机的电源一
          旦被关闭再打开，则该网络上存在的任何PC都可与该TM打印机连接。此时，
          处于Claim状态的某PC的OPOS将尝试自动重新连接。
          但如果另一台PC的OPOS同样也在尝试发起Claim，
          则无法确定哪一台PC能够最终取得连接。最早Claim连接的PC可以建立连接。
          相应地，如果一台TM打印机在发出Open或Claim命令后被关闭并再打开电源，
          则不一定能够取得重新连接，因此请谨慎操作。当打开TM打印机的电源时。
        - 需要长达20秒钟的时间来打开或重置TM打印机，或使用某项网络功能。
          在开始任何操作前，请等待此间隔时间。

7.2.4 设备
    不适用

7.2.5 OPOS应用程序
    不适用

7.2.6 注意事项
    1) OS的待机/睡眠模式
       当打印机处于运行状态时，如果计算机进入待机/睡眠模式，则驱动程序有可能会
       变得不稳定，因此请避免使用待机/睡眠模式。

7.2.7 其它
    1) OPOS APG/CPG文件
       从1.7版本开始，由于OPOS文件已被并入UnifiedPOS文件，故不再单独提供OPOS
       文件。请参照UnifiedPOS文件。
       有关OPOS APG/CPG(UPOS)文件的信息，可通过以下链接获取：（2011年12月）
            http://www.nrf-arts.org/content/unifiedpos
    2) 日志文件的保存位置
       跟踪日志文件与POSPrinter错误日志文件的默认保存位置如下所示：
        Windows Vista/7/8：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows 2000/XP：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
        Windows Server：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows Embedded：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
    3) 使用OPOS后从打印机发送的数据
       一旦使用OPOS，则会覆盖设备设置。根据此操作，数据可能随后从设备中发出。
       如果未使用OPOS而直接连接到设备，则请忽略以下数据。
        - 当打开电源时，发送3个字节的打印机状态数据
        - 当打开电源时，发送3个字节的电源打开通知数据
    4) OPOS ADK 2.60版本卸载程序存在尚未解决的问题。
       因此，OPOS ADK 2.60版本卸载时，请在安装该版本后执行卸载。
    5) 在进行升级安装后卸载OPOS时，在安装文件夹内可能仍然存在遗留的空文件夹。
       如有必要，可以删除上述空文件夹。
       请注意，如果未删除上述空文件夹，也不会对驱动程序的运行产生任何影响。

7.3 外部模块
    在本次发行中，使用了以下软件。
     - LEADTOOLS 12.0: Copyright (C) 2001 LEAD Technologies, Inc.

7.4 旧版本的修改
    [1.22版本]
        - TM-T82弄毁积眉庚面纳裁位瞩乖儡庚。
        - TM-T82-42C弄毁积眉庚面纳裁位瞩乖儡庚。
        - 可以提供TM-T82的自动纸张节约功能了。
        - 可以提供TM-T82-42C的自动纸张节约功能了。
    [1.21版本]
      没有变化
    [1.20版本]
      没有变化
    [1.10版本]
      (1)基于UPOS V1.12, V1.13版本的新功能如下所示
         POSPrinter：
            - 追加ESC指令功能
             ESC星号指令的功能
             删除线功能
            - 追加条码GS1，QR常数符号
      (2)SetupPOS
        - 跟踪功能：[当跟踪日志文件写满时通知。]的缺省设定设置成无效。
      (3)POS打印机（POSPrinter）
        - 追加了可通过DirectIOEvent通知ESC / POS命令的响应类型。
        - 取消了在非易失性内存（NVRAM）上注册图像数量的限制。
    [1.01版本]
     (1)POSPrinter
       - 支持TM-T82型号南亚字符。
       - 支持TM-T82-42C型号南亚字符。
       - TM-T82的支持端口中追加了以太网。
       - TM-T82-42C的支持端口中追加了以太网。
    [1.00版本]
     全新发行

8. EPSON OPOS ADK TM-T81II型号1.04E版本

8.1 所支持的设备及固件参考版本
    描述了有关Line Displays及POS Printers的固件参考版本。使用指定的固件版本
    或更新的版本。
    尽管可以与较早的版本并用，但如果使用过程中遇到问题时请使用指定的版本
   （或更新的版本）。

    如果打印机名称包括“M”，则表示该打印机为多语种型号。

    POS Printers                                           固件参考版本
      EPSON TM-T81IIM                                            6.00版本
      EPSON TM-T81IIMU (USB)                                     6.05版本
      EPSON TM-T81IIMU (USB)                                     7.02版本
      EPSON TM-T81IIME (Ethernet)                                6.04版本
      EPSON TM-T81IIME (Ethernet)                                7.03版本

    CashDrawer
      TM 系列（串行、USB、Ethernet）的标准CashDrawer
      Multi_A CashDrawer（2 Drawer）（串行、USB、Ethernet）
      Multi_B CashDrawer（2 Drawer）（串行、USB、Ethernet）

8.2 特别说明
    以下列表描述了该版本中所限制的项目以及如何处理相关的问题。
    另外，请务必参照“用户手册”与“应用程序开发指南综合开发”中的注意事项。
     - 8.2.1 安装
     - 8.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
     - 8.2.3 接口连接
     - 8.2.4 设备
     - 8.2.5 OPOS应用程序
     - 8.2.6 注意事项
     - 8.2.7 其它

8.2.1 安装
    1) 当使用键盘执行安装程序时，后台屏幕在出现错误消息
       或警告后可能会切换到无法使用键盘执行的屏幕。
       在这种情况下，请同时按下<Alt + F6>按钮并切换该屏幕。
    2) 如果某个不被支持的设备已在要安装该版本的环境中注册，
       则必须删除该设备的注册信息。请在安装该版本前删除该注册信息。
       如果未删除上述注册信息即安装该版本，则该注册信息将会在安装过程中被删除。
    3) 在本产品的以前版本（Ver.2.68～Ver.2.70）上进行无提示覆盖安装时，
       请重新启动系统。

8.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
    1) 在安装附带的某一先前的版本时，请务必在安装本版本前先安装该旧版本。
    2) 在有其它版本存在的环境下执行卸载时，请运行本版本的卸载程序。

8.2.3 接口连接

8.2.3.1 并行接口连接
        不适用

8.2.3.2 USB连接
    1) 我们已通过USB接口连接多达10台打印机检验程序的性能。
    2) 当在SetupPOS中使用“TMPORT”注册两台或多台同一型号的设备时，
       请在打开该设备电源前在“TMPORT Making”对话框中创建USB TMPORT。
       如果在创建该端口前打开该设备电源，
       则该设备将有可能无法连接到所需的端口上。
    3) 如果打开/关闭打印机时显示“发现新硬件向导”，
       则取消该向导并安装EPSON高级打印机驱动程序（4.50版本或更高版本）。

8.2.3.3 网络连接
    1) 我们已通过网络接口连接多达20台打印机检验程序的性能。
    2) 在使用网络接口设备时，请注意以下各点。
        - 在Open或Claim过程中，支持TM打印机电源关闭/打开操作，但在电源打开后，
          不能保证可以重新连接，因此请谨慎操作。在Open或Claim过程中，PC会与TM
          打印机保持独占连接（其它PC无法与之连接）。但是，如果TM打印机的电源一
          旦被关闭再打开，则该网络上存在的任何PC都可与该TM打印机连接。此时，
          处于Claim状态的某PC的OPOS将尝试自动重新连接。
          但如果另一台PC的OPOS同样也在尝试发起Claim，
          则无法确定哪一台PC能够最终取得连接。最早Claim连接的PC可以建立连接。
          相应地，如果一台TM打印机在发出Open或Claim命令后被关闭并再打开电源，
          则不一定能够取得重新连接，因此请谨慎操作。当打开TM打印机的电源时。
        - 需要长达20秒钟的时间来打开或重置TM打印机，或使用某项网络功能。
          在开始任何操作前，请等待此间隔时间。

8.2.4 设备
    不适用

8.2.5 OPOS应用程序
    不适用

8.2.6 注意事项
    1) OS的待机/睡眠模式
       当打印机处于运行状态时，如果计算机进入待机/睡眠模式，则驱动程序有可能会
       变得不稳定，因此请避免使用待机/睡眠模式。

8.2.7 其它
    1) OPOS APG/CPG文件
       从1.7版本开始，由于OPOS文件已被并入UnifiedPOS文件，故不再单独提供OPOS
       文件。请参照UnifiedPOS文件。
       有关OPOS APG/CPG(UPOS)文件的信息，可通过以下链接获取：（2011年12月）
            http://www.nrf-arts.org/content/unifiedpos
    2) 日志文件的保存位置
       跟踪日志文件与POSPrinter错误日志文件的默认保存位置如下所示：
        Windows Vista/7/8：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows 2000/XP：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
        Windows Server：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows Embedded：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
    3) 使用OPOS后从打印机发送的数据
       一旦使用OPOS，则会覆盖设备设置。根据此操作，数据可能随后从设备中发出。
       如果未使用OPOS而直接连接到设备，则请忽略以下数据。
        - 当打开电源时，发送3个字节的打印机状态数据
        - 当打开电源时，发送3个字节的电源打开通知数据
    4) OPOS ADK 2.60版本卸载程序存在尚未解决的问题。
       因此，OPOS ADK 2.60版本卸载时，请在安装该版本后执行卸载。
    5) 在进行升级安装后卸载OPOS时，在安装文件夹内可能仍然存在遗留的空文件夹。
       如有必要，可以删除上述空文件夹。
       请注意，如果未删除上述空文件夹，也不会对驱动程序的运行产生任何影响。

8.3 外部模块
    在本次发行中，使用了以下软件。
     - LEADTOOLS 12.0: Copyright (C) 2001 LEAD Technologies, Inc.

8.4 旧版本的修改
    [1.04版本]
      TM-T81II-42C型号已被添加为被支持的设备。
      可以提供TM-T81II的自动纸张节约功能了。
      增加了可选的外置蜂鸣器。(仅TM-T81II)
    [1.03版本]
      TM-T81II越南文型号已被添加为被支持的设备。
    [1.02版本]
      没有变化
    [1.01版本]
      没有变化
    [1.00版本]
     全新发行

9. EPSON OPOS ADK TM-T82II型号1.01E版本

9.1 所支持的设备及固件参考版本
    描述了有关Line Displays及POS Printers的固件参考版本。使用指定的固件版本
    或更新的版本。
    尽管可以与较早的版本并用，但如果使用过程中遇到问题时请使用指定的版本
   （或更新的版本）。

    如果打印机名称包括“M”，则表示该打印机为多语种型号。

    POS Printers                                           固件参考版本
      EPSON TM-T82IIM                                            5.00版本
      EPSON TM-T82IIM-42C                                        5.00版本
      EPSON TM-T82IIPM(Parallel)                                 5.00版本
      EPSON TM-T82IIM-42CP(Parallel)                             5.00版本
      EPSON TM-T82IIMU (USB)                                     5.00版本
      EPSON TM-T82IIM-42CU (USB)                                 5.00版本
      EPSON TM-T82IIME (Ethernet)                                5.00版本
      EPSON TM-T82IIM-42CE (Ethernet)                            5.00版本

    CashDrawer
      TM 系列（串行、USB、Ethernet）的标准CashDrawer
      Multi_A CashDrawer（2 Drawer）（串行、USB、Ethernet）
      Multi_B CashDrawer（2 Drawer）（串行、USB、Ethernet）

9.2 特别说明
    以下列表描述了该版本中所限制的项目以及如何处理相关的问题。
    另外，请务必参照“用户手册”与“应用程序开发指南综合开发”中的注意事项。
     - 9.2.1 安装
     - 9.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
     - 9.2.3 接口连接
     - 9.2.4 设备
     - 9.2.5 OPOS应用程序
     - 9.2.6 注意事项
     - 9.2.7 其它

9.2.1 安装
    1) 当使用键盘执行安装程序时，后台屏幕在出现错误消息
       或警告后可能会切换到无法使用键盘执行的屏幕。
       在这种情况下，请同时按下<Alt + F6>按钮并切换该屏幕。
    2) 如果某个不被支持的设备已在要安装该版本的环境中注册，
       则必须删除该设备的注册信息。请在安装该版本前删除该注册信息。
       如果未删除上述注册信息即安装该版本，则该注册信息将会在安装过程中被删除。
    3) 在本产品的以前版本（Ver.2.68～Ver.2.70）上进行无提示覆盖安装时，
       请重新启动系统。

9.2.2 安装附带的先前的版本（1.60版本-1.95版本）
    1) 在安装附带的某一先前的版本时，请务必在安装本版本前先安装该旧版本。
    2) 在有其它版本存在的环境下执行卸载时，请运行本版本的卸载程序。

9.2.3 接口连接

9.2.3.1 并行接口连接
        不适用

9.2.3.2 USB连接
    1) 我们已通过USB接口连接多达10台打印机检验程序的性能。
    2) 当在SetupPOS中使用“TMPORT”注册两台或多台同一型号的设备时，
       请在打开该设备电源前在“TMPORT Making”对话框中创建USB TMPORT。
       如果在创建该端口前打开该设备电源，
       则该设备将有可能无法连接到所需的端口上。
    3) 如果打开/关闭打印机时显示“发现新硬件向导”，
       则取消该向导并安装EPSON高级打印机驱动程序（4.50版本或更高版本）。

9.2.3.3 网络连接
    1) 我们已通过网络接口连接多达20台打印机检验程序的性能。
    2) 在使用网络接口设备时，请注意以下各点。
        - 在Open或Claim过程中，支持TM打印机电源关闭/打开操作，但在电源打开后，
          不能保证可以重新连接，因此请谨慎操作。在Open或Claim过程中，PC会与TM
          打印机保持独占连接（其它PC无法与之连接）。但是，如果TM打印机的电源一
          旦被关闭再打开，则该网络上存在的任何PC都可与该TM打印机连接。此时，
          处于Claim状态的某PC的OPOS将尝试自动重新连接。
          但如果另一台PC的OPOS同样也在尝试发起Claim，
          则无法确定哪一台PC能够最终取得连接。最早Claim连接的PC可以建立连接。
          相应地，如果一台TM打印机在发出Open或Claim命令后被关闭并再打开电源，
          则不一定能够取得重新连接，因此请谨慎操作。当打开TM打印机的电源时。
        - 需要长达20秒钟的时间来打开或重置TM打印机，或使用某项网络功能。
          在开始任何操作前，请等待此间隔时间。

9.2.4 设备
    不适用

9.2.5 OPOS应用程序
    不适用

9.2.6 注意事项
    1) OS的待机/睡眠模式
       当打印机处于运行状态时，如果计算机进入待机/睡眠模式，则驱动程序有可能会
       变得不稳定，因此请避免使用待机/睡眠模式。

9.2.7 其它
    1) OPOS APG/CPG文件
       从1.7版本开始，由于OPOS文件已被并入UnifiedPOS文件，故不再单独提供OPOS
       文件。请参照UnifiedPOS文件。
       有关OPOS APG/CPG(UPOS)文件的信息，可通过以下链接获取：（2011年12月）
            http://www.nrf-arts.org/content/unifiedpos
    2) 日志文件的保存位置
       跟踪日志文件与POSPrinter错误日志文件的默认保存位置如下所示：
        Windows Vista/7/8：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows 2000/XP：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
        Windows Server：
          （系统驱动）：
            \Program Data\EPSON\OPOS
        Windows Embedded：
          （系统驱动）：
            \Documents and Settings\All Users\Application Data\EPSON\OPOS
    3) 使用OPOS后从打印机发送的数据
       一旦使用OPOS，则会覆盖设备设置。根据此操作，数据可能随后从设备中发出。
       如果未使用OPOS而直接连接到设备，则请忽略以下数据。
        - 当打开电源时，发送3个字节的打印机状态数据
        - 当打开电源时，发送3个字节的电源打开通知数据
    4) OPOS ADK 2.60版本卸载程序存在尚未解决的问题。
       因此，OPOS ADK 2.60版本卸载时，请在安装该版本后执行卸载。
    5) 在进行升级安装后卸载OPOS时，在安装文件夹内可能仍然存在遗留的空文件夹。
       如有必要，可以删除上述空文件夹。
       请注意，如果未删除上述空文件夹，也不会对驱动程序的运行产生任何影响。

9.3 外部模块
    在本次发行中，使用了以下软件。
     - LEADTOOLS 12.0: Copyright (C) 2001 LEAD Technologies, Inc.

9.4 旧版本的修改
    [1.01版本]
     支持UPOS 1.14.1版
     改进了条码的算法
     在恢复网络或重启电源时运行Release方法无应答的问题已对应。
    [1.00版本]
     全新发行

